{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":303,"n_cols":7,"rows_kept":303,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,0,3,6],[5,0,5,6],[16,0,16,6],[18,0,18,6],[21,0,21,6],[25,0,25,6],[38,0,38,6],[46,0,46,6],[49,0,49,6],[51,0,51,6],[53,0,53,6],[63,0,63,6],[90,0,90,6],[93,0,93,6],[106,0,106,6],[118,0,118,6],[147,0,147,6],[157,0,157,6],[163,0,163,6],[168,0,168,6],[183,0,183,6],[190,0,190,6],[213,0,213,6],[216,0,216,6],[218,0,218,6],[221,0,221,6],[224,0,224,6],[246,0,246,6],[260,0,260,6],[271,0,271,6],[276,0,276,6],[295,0,295,6],[301,0,301,6],[302,6,303,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2023年12月采购计划标段"]
["标段1药剂类"]
[1,"CYC-20（螯合类铜捕收剂）",null,null,"吨",2]
["标段2硝酸类"]
[1,"硝酸",null,null,"吨",10]
["标段3化轻杂品类"]
[1,"消防器材架",null,"36.5长*29.5高*19.5宽 工程塑料材质","个",30]
[2,"灭火器","淮海","8kg","瓶",30]
[3,"消防带","淮海","φ50","盘",10,"带快接"]
[4,"消防水枪","淮海","二寸","支",3,"含接头"]
[5,"消防栓快接头（带内丝）","淮海","φ50","只",20]
[6,"气管",null,"12mm","米",100]
[7,"聚四氟乙烯管",null,"12mm","米",60]
[8,"红地毯浴室防滑垫",null,"PVC-1.2米宽5mm厚","米",45]
[9,"防冻液","长城","-45    20L/桶","桶",5]
[10,"通风带",null,"φ500阻燃","节",50,"必须带安标证"]
["标段4输送带类"]
[1,"矿用阻燃输送带",null,"聚酯帆布带EP-300 7层（4.5+1.5）","米",93,"宽1000mm 必须带安标证书"]
["标段5胶类"]
[1,"清洗剂","可赛新","1755（295g）","瓶",20]
[2,"密封胶","可赛新","1587(310ml)","瓶",20]
["标段6漆类"]
[1,"金属防锈漆","三棵树","黑色、面漆","kg",200]
[2,"黄色反光自喷漆","三和","350ML","瓶",20]
[3,"自喷漆","三和","红.白 350ML","瓶",128]
["标段7建材杂品类"]
[1,"开口自粘铝箔橡塑保温管",null,"1寸  壁厚30mm","米",100,"阻燃"]
[2,"开口自粘铝箔橡塑保温管",null,"1.5寸  壁厚30mm","米",450,"阻燃"]
[3,"开口自粘铝箔橡塑保温管",null,"2寸  壁厚30mm","米",50,"阻燃"]
[4,"开口自粘铝箔橡塑保温管",null,"3寸  壁厚30mm","米",600,"阻燃"]
[5,"开口自粘铝箔橡塑保温管",null,"4寸  壁厚30mm","米",50,"阻燃"]
[6,"铝箔橡塑保温棉",null,"宽1米 壁厚20mm","米",50,"阻燃"]
[7,"铝箔胶带",null,"5厘米 长25米","盘",10]
[8,"塑料盖板",null,"500*800","块",200]
[9,"雨花布",null,"8*30米","米",150]
[10,"塑料管",null,"二寸 白色","米",200]
[11,"棉线拖把",null,"125*60cm加强款  固定头","把",50,"加长钢管"]
[12,"宽胶布","晨光","60mm*60m","盘",20,"透明"]
["标段8工作服类"]
[1,"蓝工作服",null,170,"件",40]
[2,"蓝工作服",null,175,"件",60]
[3,"蓝工作服",null,180,"件",50]
[4,"蓝工作服",null,185,"件",30]
[5,"蓝工作服",null,190,"件",10]
[6,"蓝工作服",null,195,"件",10]
[7,"棉上衣",null,null,"件",20]
["标段9高筒靴类"]
[1,"高筒胶靴","飞鹤","40-43码","双",600,"40码80双 41码120双 42码43码各200双"]
[2,"高筒胶靴","飞鹤","45-46","双",80,"45码46码各40双"]
["标段10透明开齿油"]
[1,"高黏度粘附性透明开齿油","欧塔","VULCANO KOG-5 VHVO","桶",2,"180公斤/桶"]
["标段11油脂类"]
[1,"液压油","卓二力","L-HM68#","千克",2040]
["标段12浮选机备件类"]
[1,"楔形螺旋衬板","北矿","KLM-75  ","件",4,"北矿立磨机   含螺栓"]
[2,"螺旋衬板","北矿","KLM-75  ","件",16,"北矿立磨机   含螺栓"]
[3,"电机皮带轮","北矿"," B型 四槽 轴径42 键12","件",2,"BF-2 北矿浮选机"]
[4,"电机皮带轮","北矿"," B型 三槽 轴径38 键10","件",2,"BF-1.2 北矿浮选机"]
[5,"接管","北矿","XCF-24","根",1,"XCF-24北矿浮选机"]
[6,"中心筒","北矿","XCF-24","件",1,"XCF-24北矿浮选机"]
[7,"定子","北矿","XCF-24","件",2,"XCF-24北矿浮选机"]
[8,"叶轮","北矿","XCF-24","件",2,"XCF-24北矿浮选机"]
[9,"盖板","北矿","XCF-24","件",2,"XCF-24北矿浮选机"]
["标段13渣浆泵备件类"]
[1,"叶轮","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[2,"护套","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[3,"前护板","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[4,"后护板","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[5,"减压盖","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[6,"副叶轮","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[7,"密封轴套","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[8,"机械密封","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[9,"拆卸环","章鼓","TZJK-150-630","件",1]
[10,"柱销缓冲垫","章鼓","TZJK-150-630","个",60]
[11,"叶轮","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[12,"护套","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[13,"前护板","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[14,"后护板","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[15,"减压盖","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[16,"副叶轮","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[17,"密封轴套","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[18,"机械密封","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[19,"拆卸环","章鼓","TZJK-150-650","件",1]
[20,"柱销缓冲垫","章鼓","TZJK-150-650","个",60]
[21,"叶轮","章鼓","TZJK-80-430","件",1]
[22,"护套","章鼓","TZJK-80-430","件",2]
[23,"前护板","章鼓","TZJK-80-430","件",1]
[24,"后护板","章鼓","TZJK-80-430","件",1]
[25,"机械密封","章鼓","TZJK-80-430","件",1]
[26,"O型圈","章鼓","TZJK-80-430","套",1]
["标段14压滤机类"]
[1,"拉板器弹簧","景津","2000型","件",12,"压滤机拉板"]
[2,"弹簧销","景津","2000型","件",10,"压滤机拉板"]
["标段15通风机类"]
[1,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G-80A  30W ","台",2]
[2,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G-100A  80W ","台",1]
[3,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G-132A  40W ","台",1]
[4,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G-132A  80W ","台",1]
[5,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G-160A   90W","台",1]
[6,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","GX200A   150W","台",2]
[7,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G225A   200W","台",1]
[8,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G250A   230W","台",1]
[9,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G-280AF  520W","台",2]
[10,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G-315A   550W","台",3]
[11,"变频调速电机通风机","无锡朝华动力","G-355A   2200W","台",2]
[12,"三相异步电动机",null,"YR280S-8-55kw","台",1,"盲斜井备用电机（必须带矿安标志）"]
["标段16 1立方铲运机类"]
[1,"铲斗组件",null,"2.06.02.0012","件",4,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[2,"大臂前轴",null,"2.19.01.0068","件",2,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[3,"摇臂",null,"2.06.02.0013","件",4,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[4,"翻斗油缸",null,"2.07.01.0070","件",2,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[5,"转向油缸",null,"2.07.01.0076","件",2,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[6,"驾驶棚",null,"2.08.01.0009","件",2,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[7,"轴齿轮",null,"3.12.01.0001","件",2,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[8,"轴承",null,"3.04.05.0005","件",6,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[9,"散热器",null,"2.07.06.0002","件",2,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[10,"液压空气滤清器",null,"3.08.02.0003","件",6,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
[11,"液位液温计",null,"3.01.16.0019","件",10,"烟台兴业1m³铲运机配套"]
["标段17 1.5立方铲运机类"]
[1,"外耳轴（60轴用外径90）",null,"210120030 工作机构 K1421G.12-30","件",50,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[2,"轴套（铜）",null,"210120023 工作机构 K1421G.12-23","件",40,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[3,"滤油器总成",null,"21G01B10 行驶液压系统 247052","件",4,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[4,"流阀集成块",null,"21G09B08 制动液压系统 A17-002","件",4,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[5,"转向油缸总成",null,"21G013B03转向液压系统SHGK01-90/45E","件",4,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[6,"左举升油缸总成",null,"21G03B15 工作液压系统 125/63E-2811","件",4,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[7,"翻斗油缸总成",null,"21G03B16 工作液压系统 150/85E-2811","件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[8,"花键套",null,214963,"件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[9,"花键套",null,214964,"件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[10,"双联泵连接法兰",null,null,"件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[11,"卷缆阀",null,"遥控铲用","件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[12,"变速箱控制阀装置",null,"247875 遥控铲用","件",1,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[13,"密封圈",null,"CY15020 驱动桥总成 CY-2JAT","件",10,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[14,"O型圈",null,"CY150101 制动器总成 CY-2JAT","件",10,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[15,"组合密封圈",null,"CY150103 制动器总成 CY-2JAT","件",10,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[16,"铲斗",null,"2101209 工作机构 K1421G.12.9.00","件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[17,"连杆",null,"210120026 工作机构 K1421G.12-26","件",8,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[18,"空气滤清器",null,"21G04B01 液压油箱 QUQ2-20x1","件",10,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[19,"轮辋螺母",null,"CY15040 驱动桥 青峰4孔桥","件",24,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[20,"轮辋螺栓",null,"CY15041 驱动桥 青峰4孔桥","件",24,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[21,"4C十字轴",null,"传动系统","件",20,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[22,"6C十字轴",null,"传动系统","件",20,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[23,"7C十字轴",null,"传动系统","件",20,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[24,"半轴",null,"CY15022 驱动桥总成 青峰4孔桥","件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[25,"170交流接触器",null,"施耐德","件",20,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[26,"配对法兰 6C",null,"RT20001 RT20000 总成明细表 231136","件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[27,"配对法兰 6C",null,"RT20002 RT20000 总成明细表 247895","件",2,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
[28,"13.2压力调节阀总成",null,"13.2压力调节阀 变矩器","件",1,"南昌凯马WJD-1.5D铲运机配套"]
["标段18 90钻件类"]
[1,"滑架","祥煤","90钻件","件",2]
[2,"拉杆总成","祥煤","90钻件","件",2]
[3,"16#防滑螺帽","祥煤","90钻件","个",60]
[4,"外侧滑板","祥煤","90钻件","个",20]
[5,"圆盘压板","祥煤","90钻件","个",20]
[6,"导轨","祥煤","90钻件","件",2]
[7,"机头盖弹簧卡","祥煤","90钻件","个",10]
[8,"方头螺栓","祥煤","90钻件","套",20,"压盘螺栓、含丝、帽"]
[9,"连接套","祥煤","90钻件","个",50]
["标段19备件杂品类"]
[1,"轴承","哈轴、瓦轴、洛轴",32307,"块",30]
[2,"单列圆锥滚子轴承","哈轴、瓦轴、洛轴",7213,"块",30]
[3,"单列向心短圆柱滚子轴承","哈轴、瓦轴、洛轴",32205,"块",10]
[4,"单列圆锥滚子轴承","哈轴、瓦轴、洛轴",32008,"块",20]
[5,"电源转换器",null,"36V-12V","件",10,"井下摄像头用"]
["标段20电机车备件类"]
[1,"电机车轮子","湖南双力","CJY3/6-250","个",10,"只要轮子"]
[2,"电机车轴心","湖南双力","CJY3/6-250","个",10]
[3,"侧卸式矿车轮子","山东安顺","YCC1.2-6","个",20,"只要轮子"]
[4,"电机车弓拉簧","湖南双力","CJY3/6-250","支",30]
["标段21标准件类"]
[1,"不锈钢螺栓",null,"M10*70 全扣","只",300]
[2,"螺栓","闽都","M12*70","只",1000]
[3,"螺栓","闽都","M16*70","只",1000]
[4,"螺栓","闽都","M20*80","只",1000]
[5,"螺母","闽都","M10","只",300]
[6,"螺母","闽都","M12","只",1000]
[7,"螺母","闽都","M16","只",1000]
[8,"螺母","闽都","M20","只",1000]
[9,"内六角螺丝","闽都","8*15","个",1000]
[10,"鱼尾螺丝",null,"20*80","套",500,"含平垫、弹垫、螺母各一个"]
[11,"弹垫","闽都","φ20","个",1000]
[12,"弹垫","闽都","φ24","个",500]
[13,"转动轴专用螺丝",null,"M12*40，1.25螺距","件",200]
[14,"平垫","闽都","φ20","kg",10]
["标段22井下人员定位备件类"]
[1,"人员定位基站","江煤","KJ379X-F","套",1,"含配套电源箱1个、支架2个"]
[2,"人员定位读卡器","江煤","KJ1263-D","个",6,"每套含收发器2个、支架2个"]
[3,"航空插头","江煤","KJ379X 专用","根",20]
[4,"矿用压风供水自救装置供水软管",null,"ZYJ-M6","根",20,"煤安标"]
[5,"风水自救箱",null,"ZYJ-M6","只",10,"煤安标"]
[6,"水自救器过滤杯",null,"ZYJ-M6","只",15,"煤安标"]
["标段23机电杂品类"]
[1,"电接点压力表","红旗","0-60MPa 380V 30VA","件",2]
[2,"光电开关","施耐德","XUX5ARCNT16 ","件",2]
[3,"单向阀","SMC","AK4000-04","只",2]
[4,"调压过滤器","SMC","AW40-04D-B 0.05-0.85MPa","只",2]
[5,"常开电磁阀","宜工","2K250-25 DN20 AC220V","只",2]
[6,"丝攻","上工","M20","副",5]
[7,"丝攻","上工","M18","副",5]
[8,"丝攻","上工","M16","副",5]
[9,"切割片","东成","400MM","片",50]
[10,"切割片","东成","100MM","片",400]
[11,"OT接线鼻子","凤凰","100A","个",200]
[12,"D104石墨碳刷","摩根","25*32*60","件",50]
[13,"poe摄像头","海康威视","海康威视","台",5]
[14,"压力表","上海天川","0-6MPa  直径150mm ","支",20]
[15,"负压表","上海天川","-0.1-1.6MPa","支",10]
[16,"压力表","红旗","0-0.6MPa  直径100mm","个",6]
[17,"氧气表","得力",null,"块",10]
[18,"丙烷表","得力",null,"块",10]
[19,"电接点隔膜压力表","大成","0-40MPa 直径150mm","件",1]
[20,"高压10kv冷缩终端接头","万博","20-50平方 户外","套",20]
[21,"磁感应开关","洛阳原创","KGE1-1AP","只",15]
[22,"数字式温度显示调节仪","大连世有","XMT-22B","台",2]
["标段24耐磨阀类"]
[1,"陶瓷耐磨浆液阀","上海湖泉","DN150  1.0MPa","个",4]
[2,"陶瓷耐磨浆液阀","上海湖泉","DN300  1.0MPa","个",4]
["标段25铲运机电缆类"]
[1,"铲运机专用电缆","拓柔","3*16+1*10","米",500,"低烟无卤阻燃,必须带矿安\n"]
["标段26线类"]
[1,"皮线","飞腾","2*1.5","米",300,"低烟无卤阻燃,必须带矿安"]
[2,"平行集束线","飞腾","BLV V  2*10","米",2000,"低烟无卤阻燃,必须带矿安"]
["标段27焊条类"]
[1,"电焊条","大桥","THJ422-4.0","kg",2000]
[2,"电焊条","大桥","THJ422-3.2","kg",1000]
["标段28钢材类"]
[1,"钢板","Q235","δ6","千克",860,"国标"]
[2,"钢板","Q235","δ8","千克",2280,"国标"]
[3,"钢板","Q235","δ10","千克",750,"国标"]
[4,"锰板","Q345B","δ10","千克",1450,"国标"]
[5,"钢板","Q235","δ12","千克",5160,"国标"]
[6,"镀锌钢格网","热镀锌","750x2000*30mm\n圆钢Ø6 扁钢厚度2.75-2.8mm","块",20," 矩形孔 95*25  每块30公斤以上"]
[7,"镀锌矩管","热镀锌","40*60mm","千克",1200,"国标"]
[8,"镀锌角钢","热镀锌","50*50*5","千克",500,"国标"]
[9,"镀锌角钢","热镀锌","63*63*6","千克",750,"国标"]
[10,"镀锌角钢","热镀锌","80*80*8","千克",620,"国标"]
[11,"中轨","Q235B","24kg","吨",10,"国标"]
[12,"圆钢","Q235",16,"千克",330,"国标"]
[13,"圆钢","Q235",25,"千克",800,"国标"]
[14,"圆钢","Q235",30,"千克",1150,"国标"]
[15,"工字钢","Q235",200,"千克",1200,"国标"]
[16,"槽钢","Q235",140,"千克",600,"国标"]
[17,"槽钢","Q235",100,"千克",1100,"国标"]
[18,"角铁","Q235","70*70","千克",800,"国标"]
[19,"角铁","Q235","63*63*6","千克",750,"国标"]
[20,"道夹板",null,"24kg","付",100,"国标"]
[21,"90°碳钢弯头",null,"DN350  Ø377*10 ","个",2]
["标段29工具类"]
[1,"电动扳手","东成","DCPB488","把",2,"两电一充"]
[2,"内六角扳手"," 德力西","1.5-10mm 九件套","套",2]
[3,"电动扳手","东成","818A-1500N","台",1,"21V，6000mAH，两电一充"]
[4,"电锤","东成","DCZC02-24H2","台",2,"18V，6000mAH，两电一充"]
[5,"铝合金人字梯","铸固 ","1.5米","件",2]
[6,"钢丝钳","台湾宝工","8寸-PM921","把",30]
[7,"电焊钳","得力","800A","把",30]
[8,"剪刀","张小泉","20cm  1号","把",30]
[9,"钢卷尺","得力","5米","把",30]
[10,"风镐头","大力神","G10-300","个",30]
[11,"内六方扳手","得力","1.5-10mm","套",2]
[12,"喷火枪","捷立80012","卡式气罐电子打火器","把",20]
[13,"卡式炉气罐便携式通用液化小煤气瓶",null,"便携式防爆气瓶 250g","瓶",50]
["标段30灯类"]
[1,"LED防水工矿灯","亚明","30W AC220V 50/60HZ 正白","盏",20]
[2,"LED防水工矿灯","亚明","50W AC220V 50/60HZ 正白","盏",20]
[3,"LED吸顶灯","亚明","SBF7205-LED21W ","盏",10]
[4,"矿灯","浙江正安","KL5LM","个",20]
[5,"LED充电投光灯","亚明","100W","盏",10]
[6,"投光灯","亚明","36V 50W","套",70]
[7,"节能灯泡","亚明","36V 15W","只",1000]
[8,"LED灯泡","亚明","红色 36V-9W","只",300]
[9,"3寸圆小太阳灯","鑫万客","20（W）12-80V  白色","只",30]
[10,"LED灯泡","奥维光","36V-9W","个",500]
["标段31绝缘材料类"]
[1,"黑胶布","舒氏","直径90mm 宽度17㎜ ","盘",5000]
[2,"高压胶布","舒氏","J20 25mm宽 5米\n","盘",5000]
[3,"防水胶布","舒氏","20YD 75*18㎜","盘",600]
[4,"生料带",null,"26mm宽 20米 10克","盘",200]
["标段32五金杂品类"]
[1,"不锈钢挂锁","无畏惧","SUS304 50mm","把",2]
[2,"切割枪喷嘴+电极","瑞凌",null,"个",50,"内装气泵等离子切割机型号：CUT100NA"]
[3,"切割枪保护套","瑞凌",null,"个",50,"内装气泵等离子切割机型号：CUT100NA"]
[4,"割切枪导向轮","瑞凌",null,"个",10,"内装气泵等离子切割机型号：CUT100NA"]
[5,"清洗机水枪+喷头","海豚","外螺纹22 mm","个",2,"清洗机型号：HK4.0GT 14L/min 18.0MPa"]
[6,"A型楼层指示灯",null,"1W，A类，DC36V","套",1]
[7,"A型安全出口指示灯","泰和安","TS-BLJC-1LROR II 0.6W-6468 DC36V","个",5]
[8,"青稞纸",null,"0.3","千克"]
[9,"保险管","铭熔","RS15 10*38 6A 500V-100KA","个",30]
[10,"美工刀","得力","宽18mm","把",50]
[11,"美工刀片","得力","宽18mm","盒",30]
[12,"方铣头","钢盾2#",null,"张",50]
[13,"尖铣头","钢盾2#",null,"张",30]
[14,"快接头",null,"4分","个",50]
[15,"牛油盘根","友盛","14*14","kg",40]
[16,"牛油盘根","友盛","16*16","kg",40]
[17,"气管直接头","天成气动","PU-12","个",50]
[18,"气管直接头","天成气动","PU-12-8","个",50]
["标段33配电箱类"]
[1,"电机车线分段用矿用不锈钢配电箱",null,"300*400*200,250A空开,SUS304厚度1.5㎜","套","20","必须带矿安标志，断路器、接触器选用施耐德、ABB或常熟。"]
[2,"矿用低压成套不锈钢配电箱",null,"500*700*250,400A空开,SUS304厚度1.5㎜,","套","20","必须带矿安标志，带漏电保护，配一个接触器，断路器、接触器选用施耐德、ABB或常熟。"]
[3,"矿用低压成套不锈钢配电箱",null,"500*700*250,250A空开,SUS304厚度1.5㎜","套","40","必须带矿安标志，带漏电保护，断路器、接触器选用施耐德、ABB或常熟。"]
[4,"矿用照明变压器",null,"380V、220V/36V    3Kva","台","40","照明变压器，要求有矿安证书 铜芯"]
[5,"矿用干式变压器",null,"380V-36V-2KVA","台",5,"照明变压器，要求有矿安证书 铜芯"]
["标段34商砼类"]
[1,"商砼",null,"C30","方",1500,"含泵送费，要求正规搅拌站（所有资质齐全）接受第三方检验结果。送货地点：吴庄选矿厂 分批次送货"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}